**安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会**

**消防泡沫采购项目（第二批）**

**邀**

**标**

**文**

**件**

**邀标人：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会**

**日期：2025年4月18日**

**一、 投标须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **相关要求** |
| 1 | 项目名称 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会消防泡沫采购项目 |
| 2 | 项目地点 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会 |
| 3 | 项目概况 | 为加强安徽（淮北）新型煤化工基地应急物资保障，切实做好灭火救援准备，筑牢安全防线，现需采购消防泡沫。 |
| 4 | 项目性质 | 货物类  |
| 5 | 项目限价 | 100000元（含税） |
| 6 | 资金来源 | ☑财政投资 🞎邀标人自筹 □其他 |
| 7 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 8 | 付款方式 | 付款方式：（1）货物检测验收合格后，60天内付款。（2）付款前中标人需提供足额增值税专用发票。 |
| 9 | 采购管理服务费 | 无 |
| 10 | 供货地点 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地淮海消防救援大队、安徽淮北临涣危化救援队 |
| 11 | 供货期限 | 自合同签订之日起10日内完成供货 |
| 12 | 免费质保期 | 验收合格之日起1年内 |
| 13 | 增值税税金的计算方法 | 计税方法：一般计税方法发票类型：增值税普通发票，税率按照国家有关规定执行 |
| 14 | 质量要求 | 1.供货方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家或行业规定的质量、规格和性能的要求。 2.所提供的货物需满足合同要求，同时符合国家或行业有关部门颁布的最新规范及标准（如有冲突，以标准较高的为准）。3.货到按采购要求验货，验货方式由招标单位聘请专家验货，任一不符立即退回；因货物不合格影响安全生产或设备的，造成我单位所有损失均由供货方承担，且邀标人有权将供货方纳入供应商黑名单目录。 |
| 15 | 资质要求 | 1、投标人具有独立法人资格，并符合邀标文件的相关要求。2、营业执照的经营范围应与本项目有关。3、本项目不接受联合体投标。 |
| 16 | 投标有效期 | 30日历天(从投标截止之日算起)。 |
| 17 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 18 | 投标文件递交 | 投标文件应装订、密封、加盖单位公章，统一送至以下地点。地点：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地应急指挥中心截至时间：2025年4月25日15时00分联系电话：19356156567 |
| 19 | 评标方法及 合同签订 | 邀标人将自行组织评标小组进行开、评标，经评审专家综合打分后，由最高得分确定最终中标单位。 |
| 20 | 邀请投标单位名称 | 1. 丹阳吉星雨消防器材有限公司
2. 江苏庭安消防材料有限公司
3. 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
4. 贵州钰智安职环技术服务有限公司

5、江苏江亚消防科技股份有限公司 |

# 二、邀标方案

**1、项目名称**

消防泡沫采购项目（第二批次）

**2、项目邀标人**

 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会

**3、项目内容：详见附件：采购清单**

**4、服务期限：**

**自合同签订之日起至质保期结束。**

**5、项目费用：**

投标人须按项目子项分项报价，所报单价包括本项目所需材料、运输费、税费等一切相关费用。中标后中标人不得以任何理由提出额外的费用要求，合同周期内按照投标人的投标单价执行。

**6、项目费用支付**

本项目以人民币付款，具体付款方式如下：

（1）货物验收检测合格后，全额支付；

（2）付款前中标人需提供足额增值税普通发票。

**7、签订合同**

中标人须在确定中标之日后30个工作日内与邀标人签订合同，中标人不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。如中标人没有在规定的时间内与项目邀标人签订合同，则项目邀标人视为该中标人放弃成交资格。邀标人有权将本项目重新组织邀标或选择符合采购要求其他投标人为成交中标人，原中标人应赔偿项目邀标人遭受的全部损失（包括但不限于延期损失、重新采购的费用、两次成交价之间的差价损失）。

**8、特别约定**

1. **电子版询价单如有内容与纸质版不一致，以纸质版为准。**
2. **邀标文件相关条款与合同具有相同效力。**

#

# 三、报价要求

**1、报价文件要求**

（1）投标人的投标报价包含完成本项目的所有各项服务的全部费用，请谨慎报价。投标人投标前应充分考虑各种风险，中标后不得以任何理由提出变更增加费用、调整单价。

（2）投标人须充分考虑所投服务成本，中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其投标报价进行变更或拒绝服务。

**2、投标人资格**

（1）投标人具有独立法人资格，并符合邀标文件的相关要求。

（2）营业执照的经营范围应与本项目有关。

（3）本项目不接受联合体投标。

**3、投标条件**

投标人应以邀标文件提供的项目方案为准进行报价，在报价文件中应列明项目条款的具体措辞。

**4、报价有效期**

自报价之日起三十日内，投标人的报价不可撤销、撤回。

**5、其他要求**

1、投标人应仔细阅读和检查邀标文件的全部内容，若有疑问应以电子邮件形式通知项目邀标人联系人。项目邀标人只对在2025年4月21日10时前收到的要求答疑的问题予以答复。答疑将在2025年4月21日17时前以电子邮件形式发给所有参与报价的报价人，但不指明答疑问题的来源；

2、**投标人在提供报价单时，必须加盖公司公章、骑缝章、法人代表人或法定负责人或授权代表签字，在报价单中注明报价有效期限。**

3、**报价文件正本一份、副本两份**，封存送至安徽淮北新型煤化工基地管委会应急局。

#

# 四、评审方法及废标

1、**本次邀标活动将采用综合得分方法评审。**

本项目概算**拾万圆整（100000.00元）**，如报价超出本次项目概算，按照废标处理；

以**质量参数、价格、投标企业资质**为主要因素确定成交候选人，即在全部满足邀标文件实质性要求前提下，由评标专家综合打分后，综合得分最高者确定为成交候选人。

2、在邀标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）报价均超过预算金额，邀标人不能支付的；

3）因重大变故，采购项目取消的；

4）其他经评标小组一致认定应予废标情形的。

3、投标人迟到或未到开标现场的视作自动放弃投标资格。

# 五、报价文件格式要求

**1、报价文件总体要求**

（1）投标文件的密封和标记

（2）投标文件应采用无线粘胶装订，不得活页装订。

（3）投标人将投标文件密封，并在封袋上写明邀标人名称、项目名称、投标人名称。

（4）所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标记密封。

（5）投标文件未按规定提交投标文件正、副本或未按上述规定密封的，其投标文件将被拒绝，责任自负。

（6）密封：投标文件的正、副本应分别装订成册，并在封面上标明“正本”、“副本”字样。正、副本可合并密封。

**2、报价文件格式，**报价文件需按照以下格式制作：

（1）封面；

（2）报价函；

（3）报价表；

（4）法定代表人或法定负责人授权书；

（5）营业执照、相关资质、合作单位等要求文件等；

（6）产品合格证明。

注:如投标人未按照要求制作投标文件，邀标人有权按照废标处理；

**3、投标费用**

投标人应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，邀标人对上述费用不负任何责任。

# 六、采购清单

|  |
| --- |
| **安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会****消防泡沫采购项目采购清单** |
| **项目名称：消防泡沫采购清单（第二批）** |
| 报价单位(公章)： |  |
| 序号 | 报价内容（名称） | 规格型号 | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 普通水成膜 | AFFF | 4 | 吨 | 生产日期为近3个月之内 |
| 2 | 抗溶性水成膜 | AFFF/AR6% | 3 | 吨 |
| 3 | 抗溶性水成膜 | AFFF/AR3% | 5 | 吨 |
| 项目要求 | 1、报价范围：本次报价包含人工、运输、税费等其他各项费用。 |
|  | 2、付款方式：验收合格后，凭正规普通发票入付款。 |
|  | 3、产品质量及售后承诺：所供产品质量需按甲方提供技术要求满足使用；泡沫须要桶装，且**包装所用的桶需留给邀标人。** |

七、具体参数

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 具体参数 |
| 抗溶性水成膜泡沫6%AFFF/AR-耐海水 | 符合 GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准，参数要求：1.抗溶性水成膜泡沫灭火剂和水的混合比例6:94；2.凝固点：≤-26℃； 3.PH值：6.4-6.8；4.表面张力mN/m:≤18.4；5.界面张力mN/m：≤2.3；6.发泡倍数：≥7.2；7.25%析液时间：≥16.8； 8.灭火性能：≥（级别IA；ARIA；）9.（IA级别）强施放：灭火时间淡水≤2min，海水≤2min 抗烧时间淡水≥16min，海水≥16min （ARIA级别） 灭火时间淡水≤3min，海水≤3min 抗烧时间淡水≥15min，海水≥15min；10.腐蚀率mg/（d.dm²）：Q235A钢片：≤1.8，3A21铝片：≤0.3；11.保质期≥2年根据《消防产品强制性认证实施规则》，需提供《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》的检验合格报告及应急管理部消防产品合格评定中心颁发的消防产品认证证书。▲产品不含全氟辛烷磺酰基 PFOS、全氟辛酸 PFOA和荧光剂PPOA（即环境友好型泡沫），提供相关检测报告扫描件为佐证；▲产品具有的中国环境标志产品认证证书以及中国优秀绿色环保节能产品荣誉证书, 提供相关相关证书扫描件为佐证。 |

**安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会**

**消防泡沫采购项目（第二批）**

**投**

**标**

**文**

**件**

**投 标 人：**

**日 期： 年 月 日**

**目 录**

[一、投标函](#_Toc448740236)

[二、授权委托书](#_Toc448740237)

[三、投标报价一览表](#_Toc448740238)

[四、投标承诺函](#_Toc448740236)

#

# **一、投标函**

致： （邀标人）：

1、我方谨此向邀标人申请成为 项目的投标人。

2、我方愿意按照邀标文件要求，递交必要的证件、文件、资料和说明等，并声明，提供的所有资料是完整、真实、准确的，并接受邀标人对我方进行的真实性审核。

3、根据 （项目名称）的邀标文件，经多方考虑后，我方愿意按邀标文件规定的服务范围承担该项目，同时我方愿以 的价格承担项目。

4、我方已详细阅读全部邀标文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守邀标文件所规定的各项条款。

5、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力。

投标人法定代表人： （签字或盖章）

授权委托代理人： （签字）

投标人： （加盖单位公章）

日期： 年 月 日

注：将有效的《企业营业执照》(副本)复印件（盖章）附后；

# **二、授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方 （项目名称）的投标代理人，全权以我方名义处理领取、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改相关文件及签订合同等事宜我司均予承认，其法律后果由我司承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

单位法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

单位：（公章）

时间： 年 月 日

附法定代表人，或法定代表人及委托代理人身份证复印件，并加盖公章。

**三、投标报价一览表**

 货币单位：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 消防泡沫采购项目（第二批） |
| 投标报价 | 大写： 元（￥： 元）；税率：  |

|  |
| --- |
| **安徽淮北新型煤化工合成材料基地**消防泡沫采购项目报价单（第二批） |
| **项目名称：消防泡沫采购项目报价单（第二批）** |
| **序号** | **报价内容（名称）** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **备注** | **本次报价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 普通水成膜 | AFFF | 4 | 吨 | 生产日期为近3个月之内 |  |  |  |
| 2 | 抗溶性水成膜 | AFFF/AR6% | 3 | 吨 |  |  |  |
| 3 | 抗溶性水成膜 | AFFF/AR3% | 5 | 吨 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**四、投标承诺函**

致： ：

我司已充分理解了 （项目）邀标的相关事项，愿意参加本次邀标，在此慎重承诺：

一、我司将本着诚实信用、公平竞争的原则参加本次报价，绝不挂靠，绝不串通抬高价格。若采用欺骗手段骗取邀标单位委托事项，我司愿意承担在相关部门、机构作出不诚信、不良记录的后果。

二、我司报价是在已充分理解本次采购事项的工作内容后，我司承诺按报价承诺执行不再增加任何费用。

三、若我司被选中，我司将参照邀标文件中的条款与贵单位及时签订合同。

四、若我司因正常原因未被选中，我司承诺不对采购过程及结果提出任何异议和申诉，若因任何我司的疏忽和误解，由我司自行承担相应的责任。

五、本次邀标来往函件、资料我司均妥善保存，绝不私自向第三方透露，若我司原因信息外泄，导致贵单位损失时，我司承担相应经济损失和法律责任。

 投标人名称：（盖公章） 法定代表人或授权委托人：（签字） 年 月 日